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1、 [bookmark: _Toc27383][bookmark: _Toc32682]QClaw 客户端注册与登录部署
[bookmark: _Toc31545]1.1访问官网下载安装包
[bookmark: _Toc13083]进入QClaw官网：https://qclaw.qq.com/
[image: ]
[bookmark: _Toc9336]1.2 Windows 系统安装流程
根据自己电脑系统选择合适的按钮，是什么系统就选哪个图标，我介绍Windows系统的方法，点击Windows图标，下载Windows版exe安装文件
[image: ]
下载完成后右键选择以管理员身份运行exe安装文件
[image: ]
弹窗中选择是，勾选协议
[image: ]
点击自定义安装位置
[image: ]
将C修改成D或者C以外的其他盘符，其他的不动，点击立即安装
[image: ]


[bookmark: _Toc31555]1.3 微信账号登录与手机号绑定
等待安装完成（进度条跑完），安装好后QClaw会自动打开，进入QClaw,点击左侧头像按钮
[image: ]
[bookmark: _Toc19179][bookmark: _Toc21612]勾选协议，点击微信登录
[image: ]
会自动让你选择是否用电脑上已登录的微信登录，或者选择其他账号登录

[image: ]
[bookmark: _Toc14471]点击允许
[image: ]
输入自己的手机号码和验证码进行绑定，最好是登录微信的那个手机号
[image: ]
2、 [bookmark: _Toc21954][bookmark: _Toc31424][bookmark: heading_1]安装技能和插件
[bookmark: _Toc31488]2.1 唤起技能安装功能
[bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc14491]在输入框里输入“我要安装技能”，然后发送
[image: ]
[bookmark: _Toc32170]2.2 输入技能链接完成安装
当收到以下回复时，在输入框中输入“安装https://clawhub.ai/fengseven777/smartpi-plugin-setup”，然后发送
[image: ]
如果没有弹出对话框，也可以直接在对话框中输入
安装https://clawhub.ai/fengseven777/smartpi-plugin-setup
[image: ]
[image: ]
如果没有提示可以安装的技能你可以输入下面这段话 
帮我安装以下技能：
数据分析/财务（如金融数据搜索、Excel处理） 
网页/浏览器自动化 
文档处理（PDF、Word、腾讯文档） 
邮件管理 AI/开发工具 
日历/会议/待办（企业微信相关） 
搜索/研究[image: ]

[bookmark: _Toc5555]2.3 调用技能功能生成设备绑定二维码
[image: ]
[bookmark: _GoBack]如果收到以上回复，说明技能安装成功，在输入框中输入“按照skill执行”，然后发送
[image: ]
[image: ]
执行完步骤 3 后，系统会提示绑定设备。如果未提示可以 生成二维码，手动输入：openclaw smartpi accounts bind系统会生成绑定二维码图片
[image: ]
发送后龙虾回复
[image: ]
找到红色方框路径下的照片或者龙虾整理的文档
注意事项
生成的绑定二维码有有效期，请及时扫码

[image: ]


[image: ]


3、 [bookmark: _Toc14378][bookmark: _Toc13678]将龙虾绑定到小智
[bookmark: _Toc15019]3.1 微信进入智能公元小程序
打开智能公元小程序（在微信中搜索）或者通过智能公元微信公众号进入
[image: ]


[bookmark: _Toc27100]3.2 进入小智精灵设备设置页面
点击小智精灵头像
[image: ]
[bookmark: _Toc6912]3.3 扫码完成硬件与龙虾绑定
打开菜单列表，点击右侧小箭头

[image: ]

点击智能体与龙虾
[image: ]




点击电脑龙虾，进行扫码绑定
[image: ]





找到刚刚生成的二维码进行绑定，显示已绑定说明绑定成功
[image: ]
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