1、 串口烧录注意事项:

1、不支持WIN7,电脑需要WIN10及以上：

2、电脑安装CH340，解压安装即可:
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3、检查接线是否正确：
[image: 企业微信截图_16868004196835]


[image: 01A、SU-03T和转接板接线图；版本2306201048]
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[bookmark: _GoBack][image: ]
4、 路径不能有中文：
5、 选择jx_su_03t_release_update.bin 文件；要是烧录SDK模块就嗝屁了。
[image: IMG_256]

6、 点击烧录之后给模块断电再通电完成一次复位就会进入烧录：


7、必要时关闭杀毒软件：



















2、 调试烧录器烧录注意事项:
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3、 脱机烧录器烧录注意事项：
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（若使用新版USB转接头：将D-  接  B2;D+ 接  B3）
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