SU-22T 烧录指导

准备工具：
USB转TTL USB转串口工具（CH340）；SU-22T模组；电脑

模块接线：
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芯片通过PIN14(TX1)/PIN15(RX1)脚(UART1)烧录；PIN14(TX1)接USB转串口工具RX;PIN15(RX1)接USB转串口工具TX。

操作步骤：

1、打开US513U61-Production-Tool.exe；选好要烧录的固件
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    2、接好线后，连接串口（工具上显示即可），点击烧录，再给模块通电即可。
