JL-06Z1烧录指引

1、 准备双USB头的线和USB转接板，还有杰理的强制烧录器
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2、 接线详情如图

[image: （最终版）样图]
3、 从平台找到开发包，通过02、模块烧录资料\01、模块烧录软件路径找到烧录软件，双击点开
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4、 [bookmark: _GoBack]点击打开按钮，通过02、模块烧录资料\03、模块出厂固件\AD128B4出厂固件路径找到烧录文件jx_ad128b4_asr.fw，点击打开
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5、 接好线之后长按下载器上Update按键，绿色指示灯熄灭、红色指示灯亮，烧录软件上设备状态显示ONLINE即连接成功
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6、 点击升级按钮进行下载
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7、 下载成功
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版本更新说明：

202608110914赵恒饶完成初稿
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